# CODE	CHINESE
# Add some standard characters to guarantee they will be included in the font:
# !@#$%^&*()=+-_.,?[]~<>{}
# abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
# 1234567890
#STR_ANTENNA			天线 Some reason this wont display anymore.

STR_ON				开启
STR_OFF				关闭
STR_ON_OFF			开启/关闭
STR_OFF_ON			关闭/关闭
STR_MOVE			移动
STR_NEW				新
STR_START			开始
STR_STOP			停止
STR_PAUSE			暂停
STR_RESUME			继续
STR_RUN				运行
STR_QUIT			退出程序
STR_EXIT			退出
STR_DONE			完成
STR_APPLY			应用
STR_UPDATE			升级
STR_CANCEL			取消
STR_REVERT			恢复
STR_EMPTY			置空
STR_SETUP			设置
STR_COLLECT			采集
STR_FOCUS			聚焦
STR_FOCUSON			聚焦开启
STR_FOCUSOFF		聚焦关闭
STR_NEXTPOINT		下一个测点
STR_PAUSEON			暂停
STR_RESUMESCAN		继续扫描
STR_RESUMEFILE		继续该文件
STR_NEXTFILE		下一个文件
STR_STARTNEWFILE	开始新文件
STR_NEWFILE			新文件
STR_NEWSETUP		新设置
STR_SAVESETUP		保存设置
STR_RECALLSETUP		调用设置
STR_SELECTSETUP		选择设置
STR_NEWGRID			新网格
STR_SETDEPTH		设置深度
STR_RESUMELINE		继续该测线
STR_BEGINLINE		开始该测线

STR_POINTS					点
STR_ADDPOINT				加点
STR_REMOVEPOINT				移点
STR_ERASEPOINT				删点
STR_VIEWTOGGLE				显示切换
STR_NEXTLINE				下一个测线
STR_PREVIOUSLINE			上一个测线
STR_3DMODESETUP				三维模式设置
STR_INSERT					插入
STR_DELETE					删除
STR_CHANGECASE				修改
STR_INIT					初始化
STR_GAIN					增益
STR_PAN						滚动X
STR_ZOOM					缩放
STR_VZOOM					缩放V
STR_RUNMODE					运行模式
STR_PLAYMODE				播放模式
STR_FILEINFO				文件信息
STR_CREATED					创建
STR_TRANSMITRATE			发射率
STR_SCANSTEP				扫描间隔
STR_MARKSTEP				标记间隔
STR_ROTATE					旋转
STR_VIEWPOINT				显示测点
STR_DISTANCE				距离
STR_NEWCALIBRATIONVALUE		新标定值
STR_TICKS					计数
STR_TICKCOUNT				计数值
STR_SAVE					保存
STR_SAVEANDEXIT				保存退出
STR_SAVED					已存
STR_DISCARD					放弃
STR_SURVEYWHEELMODE			测量轮模式
STR_QUADRATURE				方波
STR_PULSE					脉冲
STR_CARTGEOMETRY			测量车几何尺寸
STR_WHEELOFFSETX			轮偏移量X
STR_WHEELOFFSETY			轮偏移量Y
STR_ANTENNAOFFSETX			天线偏移量X
STR_ANTENNAOFFSETY			天线偏移量Y
STR_SCANCURSOR				扫描光标
STR_HCURSOR					H光标
STR_CURSORDIR				光标方向
STR_CURSORDEPTH				光标深度
STR_HORIZ				水平
STR_VERT				垂直

STR_RADAR			雷达
STR_PROCESS			处理
STR_OUTPUT			输出
STR_GRID			网格
STR_SYSTEM			系统
STR_DISPLAY			显示
STR_COLOR			颜色

STR_COLLECTMODE		采集模式
STR_PLAYBACKMODE	回放模式
STR_EXPERTMODE		专家模式
STR_LASTUSED		最近已用设置
STR_NEWPROJ			新建项目
STR_PLAYBACK		回放
STR_CONCSCAN		2D结构扫描
STR_GEOSCAN			地质扫描
STR_UTILSCAN		管线扫描
STR_STRUSCAN		3D结构扫描
STR_QUICK3D			快速3D

STR_LANGUAGE		语言
STR_UNITS			单位
STR_ANTENNA			Antenna
STR_GPS				GPS
STR_GPSCONFIG		GPS配置
STR_DATETIME		日期/时间
STR_FIRMWARE		固件
STR_SETTINGS		设置
STR_THEME			主题
STR_CALIBRATESW		标定测距轮
STR_GEOMETRY		几何

STR_SCANSETUP					扫描设置
STR_DISPLAYOPTIONS				显示选项
STR_SYSTEMSETTINGS				系统选项
STR_BRIGHTNESS					亮度
STR_VOLUME						音量
STR_WIFI						WiFi
STR_WIFICONFIGURATION			WIFi配置
STR_ACCESSPOINT					无线访问接入点
STR_ACCESSPOINTNAME				无线访问接入点名称
STR_ACCESSPOINTPASSWORD			无线访问接入点密码
STR_WINDOWSDOMAIN				Windows域
STR_WINDOWSCOMPUTERNAME			Windows计算机名称
STR_WINDOWSUSERNAME				Windows用户名
STR_WINDOWSPASSWORD				Windows密码
STR_PASSWORD					密码
STR_AUTOSAVE					自动保存
STR_TESTCONNECTION				测试连接
STR_CONNECTIONSTATUS			连接状态
STR_CONNECTED					已连接
STR_DISCONNECTED				已断开
STR_COULDNOTCREATEHANDLE		无法创建处理
STR_COULDNOTGETINTERFACELIST	
STR_COULDNOTGETNETWORKLIST		无法获得网络列表
STR_COULDNOTGETBSSLIST			无法获得BSS列表
STR_COULDNOTCONNECT				无法连接
STR_COULDNOTDISCONNECT			无法断开
STR_UNKNOWN						未知
STR_WPATYPE						WPA类型
STR_WPAPSK						WPAPSK
STR_WPAPSK2						WPAPSK2

STR_GPSCONFIGURATION	GPS配置
STR_GPSTYPE				GPS类型
STR_GPSHEIGHT			GPS高度
STR_FIXQUALITY			固定数量
STR_SATELLITES			卫星
STR_HDOP				HDOP
STR_NONE				关闭
STR_HANDSHAKING			握手
STR_NORMAL				正常
STR_HARDWARE			硬件
STR_SOFTWARE			软件
STR_DATABITS			数据位
STR_STOPBITS			停止位
STR_BAUDRATE			波特率
STR_FORMAT				格式
STR_RADIUS				半径
STR_FORMATUTM			UTM

STR_AUTUMN			Autumn
STR_EMERALD			Emerald
STR_AQUA			Aqua
STR_ICE				Ice
STR_WINTER			Winter
STR_ARACHNID		Arachnid
STR_CHIROPTERA		Chiroptera
STR_FERRITE			Ferrite

STR_WHITEONBLACK	黑底白字
STR_BLACKONWHITE	白底黑字
STR_WHITEONORANGE	橙底白字
STR_BLACKONORANGE	橙底黑字

STR_SOILTYPE		土壤类型
STR_CLAY			粘土
STR_SANDY			砂质
STR_STONE			石头
STR_DRYSANDS		干砂
STR_DRYCONCRETE		干混凝土
STR_ASPHALT			沥青
STR_POTASH_ORE		钾矿
STR_WETSANDSTONE	湿砂岩
STR_WETCLAY			湿粘土
STR_ICE				冰
STR_CONCRETE		混凝土
STR_GRANITE			花岗岩
STR_CUSTOM			自定义
STR_SNOWICE			雪/冰
STR_DRYSAND			干砂
STR_PAVEMENT		路面
STR_ROCK			岩石
STR_DRYSOIL			干土
STR_AVESOIL			普通土壤
STR_WETSOIL			湿土
STR_WETSAND			湿砂
STR_WATER			水

STR_VERTICALUNITS		垂直单位
STR_HORIZONTALUNITS		水平单位
STR_VERTICALSCALE		垂直刻度
STR_DEPTH				深度
STR_TIME				时间
STR_HEIGHT				高度
STR_COLORTABLE			颜色表
STR_COLORXFORM			颜色变换
STR_DISPLAYTHEME		显示主题
STR_SCALECOLOR			颜色比例

STR_PROJECT				项目
STR_FILENAME			文件名
STR_EDITFILENAME		编辑文件名
STR_EDITGAINCURVE		编辑增益曲线
STR_EDITPROJECTNAME		编辑项目名
STR_EDITSETUPNAME		编辑设置名
STR_ADDLETTER			增加字母
STR_REMOVELETTER		删除字母

STR_CHOOSEPATH				选择路径
STR_SELECTDATAPATH			选择数据路径
STR_SELECTFILE				选择文件
STR_SELECTALL				全选
STR_SELECTNONE				反选
STR_COPYTONET				复制到网络
STR_COPYTOUSB				复制到USB
STR_MOVETONET				移动至网络
STR_MOVETOUSB				移动至USB
STR_DELETEFILES				删除文件
STR_DELETEPATH				删除路径
STR_NOFILESAVAILABLE		无文件可用
STR_SELECTFILEFROMLIST		从列表选择文件
STR_SELECTFILEIN			选择文件
STR_SELECTGRID				选择网格
STR_FILEINFORMATION			文件信息
STR_RADARPARAMETERS			雷达参数
STR_POSITIONING				信号位置
STR_POSITIONOFFSET			延时
STR_PROCESSINGHISTORY		处理历史
STR_NUMBEROFSCANS			扫描数
STR_SCANDEPTH				扫描深度
STR_SCANRATE				扫描率
STR_SAMPLESPERSCAN			采样/扫描
STR_SCANSPERSECOND			扫描/秒
STR_SCANS					扫描
STR_SCANSPER				扫描/
STR_PERMARK					/标记
STR_STATICSTACKING			静态叠加
STR_SCANNUMBER				扫描#
STR_NOSCANS					无扫描
STR_DIELECTRIC				介电值
STR_AVERAGE_DIELECTRIC		平均介电常数
STR_DIELECTRICCONSTANT		介电常数
STR_SPECIFICVALUE			指定值
STR_POSITIONMETERS			位置(m)
STR_RANGEMETERS				记录长度(m)
STR_DEPTHRANGE				深度范围(m)
STR_COPYUSB_FAILED			複製到 USB 失敗 - 磁碟已滿
STR_TIMERANGE				记录长度
STR_CUSTOMFILTER			自定义滤波
STR_SCANDENSITY				扫描密度
STR_GAINMODE				增益方式
STR_EDITGAINCURVE			编辑增益曲线
STR_MIGRATIONSPLIT			偏移分离
STR_OFFSET					延时
STR_SURFACEPCTG				表面
STR_RESETGAIN				重设增益
STR_AUTO					自动
STR_MANUAL					手动
STR_AUTO_MANUAL				自动/手动
STR_MANUAL_AUTO				手动/自动
STR_POSITIONMODE			信号位置方式
STR_POSMODE					位置方式
STR_GAINMODE				增益方式
STR_TIMEMODE				时间方式
STR_DISTANCEMODE			距离方式
STR_POINTMODE				点测方式
STR_POSITIONSURFACE			位置表面
STR_LINESCAN				行扫描
STR_WIGGLE					波列图
STR_STARTSCAN				开始扫描
STR_STOPSCAN				停止扫描
STR_SHOWOSCOPE				显示波形曲线
STR_SHOWHYPERBOLA			显示双曲线
STR_HYPERBOLAWIDTH			双曲线宽度
STR_COLORMAP				颜色变换
STR_COLORSTRETCH			颜色拉伸
STR_COLORSLIDE				颜色滑动
STR_SLICENEIGHBORHOOD		Slice Neighborhood
STR_SLICEFILLFACTOR			切片填充因子
STR_POINTMODESPACING		间隔
STR_POINTMODEAMPLITUDE		振幅
STR_POINTMODEFILL			填充
STR_GAINPOINTS				增益点

STR_IIRLOWPASS					IIR低通
STR_IIRHIGHPASS					IIR高通
STR_IIRSTACKING					IIR滑动平均
STR_IIRSTACKING_LF				IIR滑动平均LF
STR_IIRBACKGROUNDREMOVAL		IIR背景去除
STR_IIRBGREMOVAL				IIR背景去除
STR_FIRLOWPASS					FIR低通
STR_FIRHIGHPASS					FIR高通
STR_FIRCUSTOM					FIR自定义
STR_FIRSTACKING					FIR 滑动平均
STR_FIRBACKGROUNDREMOVAL		FIR背景去除
STR_FIRBGREMOVAL				FIR背景去除
STR_POSITIONCORRECTION			位置校正
STR_POSCORRECTION				位置校正
STR_SIGNALFLOOR					信号底跟踪
STR_SIGNALFLOORDETECTION		信号底跟踪探测
STR_ADAPTIVEBACKGROUNDREMOVAL	自适应背景去除
STR_ADAPTIVEBGREMOVAL			自适应背景去除
STR_MIGRATION					偏移归为
STR_HILBERTTXFM					希尔伯特变换

STR_TOTALNUMBEROFLINES		测线总数
STR_ALONGX					X方向
STR_ALONGY					Y方向
STR_XEQUALS					X=
STR_YEQUALS					Y=
STR_XRANGEEQUALS			X长度=
STR_YRANGEEQUALS			Y长度=
STR_XSTARTVALUE				X起始点
STR_XLENGTH					X长度
STR_XLINESPACING			X测线间距
STR_YSTARTVALUE				Y起始点
STR_YLENGTH					Y长度
STR_YLINESPACING			Y测线间距
STR_RESETGRID				重设网格
STR_GRIDDIMENSIONS			网格大小

STR_SYSTEMID		系统标识
STR_BOOTLOADER		启动加载
STR_GPRCONTROL		GPR控制器
STR_GPRANTENNA		GPR天线
STR_GPRMACID		GPR MAC(ID)

STR_LOCALGPR		本地GPR
STR_REMOTEGPR		远程GPR

STR_COMPONENT			分量
STR_VERSIONID			版本标识
STR_DATEMODIFIED		修改日期
STR_USERINTERFACE		用户界面
STR_RADARCONTROL		雷达控制器
STR_INVALIDVERSION		无效版本

STR_ANTENNASELECTION		天线选择
STR_ANTENNATYPE				天线类型
STR_ANTENNAMODEL			天线型号
STR_ANTENNANAME				天线名称
STR_ANTENNATRANSMITRATE		天线发射率
STR_MODEL					类型
STR_SERIALNUMBER			序列号
STR_ANTENNATRMODE		    T-R Mode
STR_ANTENNATROFFSET			T-R Offset
STR_MONOSTATIC				MonoStatic
STR_BISTATIC				BiStatic
STR_MOVEOUT					MoveOut

STR_CURRENTANTENNA			当前天线
STR_INVALIDANTENNA			无效天线
STR_RESTRICTEDANTENNAID		受限制天线ID

STR_ACDETECT					交流电源检测
STR_ADDSEGMENT					增加分段
STR_BLEND						混合
STR_BLENDRATIO					混合比例
STR_BLUECART					蓝色测量车
STR_CART						测量车
STR_611SW						611SW
STR_CONCRETETYPE				混凝土类型
STR_COULDNOTGETINTERFACELIST	不能获取界面列表
STR_CPUFREQUENCY				CPU频率
STR_DELETEGRID					删除网格
STR_DFDISPLAYSTYLE				DF显示风格
STR_DFDISPLAYTYPE				DF显示类型
STR_DIGITAL2D					数字2D
STR_DIGITAL3D					数字3D
STR_ESTIMATEDSIZE				估计尺寸
STR_FENCE						格栅
STR_FILTERSOFF					关闭滤波器
STR_FORWARD						正向
STR_FREQUENCY0					频率0
STR_FREQUENCY1					频率1
STR_GRAYCART					灰色测量车
STR_GRIDPAD						网格板
STR_HIGH						高
STR_HIGHFREQ					高频
STR_HOME						主页
STR_LINESPACING					线距
STR_LOADINGGRID					正在加载网格
STR_LOW							低
STR_LOWFREQ						低频
STR_MARKSONGRID					标记在网格上
STR_MODDRY						干燥
STR_MOIST						潮湿
STR_OFFSETHF					高频
STR_OFFSETLF					低频
STR_PALMANTENNA					掌上天线
STR_REVERSE						反向
STR_SAMPLES						采样
STR_SELECTGRIDIN				选择网格
STR_SLICEDEPTH					切片深度
STR_SLICETHICKNESS				切片厚度
STR_SPLIT						分离
STR_SPLITRATIO					分离比例
STR_SPLITTYPE					分离类型
STR_BLENDPOSITION				混合位置
STR_SHALLOW						低
STR_MEDIUM						中
STR_DEEP						深
STR_STORE_POSITION				保存位置
STR_TRANSPARENCY				透明度
STR_VERYDRY						非常干燥
STR_WET							湿
STR_X							X
STR_XENDVALUE					X终点
STR_XLINEORDER					X测线顺序
STR_Y							Y
STR_YENDVALUE					Y终点
STR_YLINEORDER					Y测线顺序
STR_ZIGZAG						往返

STR_CALIBRATIONVALUES					标定值
STR_SURVEYWHEELCALIBRATION				测量轮标定
STR_SELECTCALIBRATIONDISTANCE			选择标定距离
STR_POSITIONANTENNAONTHESTARTMARK		天线放置于起点
STR_PRESSTHESTARTBUTTON					按开始按钮
STR_MOVEANTENNATOTHESTOPMARK			移动天线至终点
STR_PRESSSTOPBUTTON						按停止按钮
STR_UPDATINGFIRMWARE					更新固件...
STR_PLEASEDONOTPOWEROFF					请勿断电
STR_UPDATEERROROCCURRED					更新期间遇到错误
STR_SELECTCOMPONENTSTOUPDATE			利用轮标记分量以更新
STR_THENSELECTUPDATE					"标记所有目标分量,选择更新按钮"
STR_PRESSSTARTTOBEGINGPS				按开始按钮开始GPS数据流
STR_PRESSSTOPTOENDGPS					按结束按钮结束GPS数据流

STR_SIR4000UPDATER						SIR4000用户界面更新器
STR_PRESSSTARTTOUPDATE					按开始更新
STR_PRESSSTOPTOCANCEL					按停止取消
STR_PLEASEINSERTUPDATEKEY				请插入更新键
STR_SYSTEMUPDATEKEYFOUND				系统更新键已发现
STR_SYSTEMUPDATEKEYAPPEARSINVALID		系统更新键不可用
STR_PERFORMINGUPDATE					更新进行中...
STR_UDPATECOMPLETE						更新完成
STR_UDPATEFAILED						更新失败
STR_VERSIONUNCHANGED					版本未改变
STR_PRESSANYKEYTORESTART				按任意键重启
STR_SIR4000APPNOTFOUND					SIR4000应用程序没有发现-请重新安装
STR_WIFICONNECTDONE						請重新啟動您的
STR_URSIR4K								SIR-4000

STR_PRESSSTOPTOEXIT					按 STOP 键退出
STR_REQUIRINGIP						获取 IP      
STR_FOUNDIP							找到 IP          
STR_SEARCHING						搜索...      
STR_SEARCHINGFORWIFIMODULE			搜索 WiFi 模块...
STR_READINGWIFIMAC					读取 WiFi MAC...
STR_SEARCHINGWIFIANTENNA			扫描 WiFi 天线..

STR_LAT			纬度
STR_LONG		经度
STR_LATITUDE	纬度
STR_LONGITUDE	经度

STR_ENGLISH		英制
STR_METRIC		米制

STR_YEAR		年
STR_MONTH		月
STR_DAY			日
STR_HOUR		时
STR_MINUTE		分
STR_SECOND		秒
STR_SECONDS		秒
STR_GMT			GMT
STR_UTC			UTC

STR_JANUARY		1月
STR_FEBRUARY	2月
STR_MARCH		3月
STR_APRIL		4月
STR_MAY			5月
STR_JUNE		6月
STR_JULY		7月
STR_AUGUST		8月
STR_SEPTEMBER	9月
STR_OCTOBER		10月
STR_NOVEMBER	11月
STR_DECEMBER	12月

STR_JAN		1月
STR_FEB		2月
STR_MAR		3月
STR_APR		4月
#STR_MAY	5月
STR_JUN		6月
STR_JUL		7月
STR_AUG		8月
STR_SEP		9月
STR_OCT		10月
STR_NOV		11月
STR_DEC		12月

STR_AM		上午
STR_PM		下午
STR_24H		24小时

STR_MM			mm
STR_CM			cm
STR_M			m
STR_KM			km
STR_IN			in
STR_FT			ft
STR_YD			yd
STR_MI			mi
STR_HZ			Hz
STR_KHZ			kHz
STR_MHZ			MHz
STR_NS			ns
STR_AMPL		ampl
STR_SCAN		scan
STR_SMP			smp

STR_6KHZ		6 kHz
STR_12KHZ		12 kHz
STR_25KHZ		25 kHz
STR_50KHZ		50 kHz
STR_100KHZ		100 kHz
STR_200KHZ		200 kHz
STR_300KHZ		300 kHz
STR_400KHZ		400 kHz
STR_500KHZ		500 kHz
STR_600KHZ		600 kHz
STR_700KHZ		700 kHz
STR_800KHZ		800 kHz

STR_0x0M					0.0 m
STR_1x0M					1.0 m
STR_2x0M					2.0 m

